1、（单选题）下列哪一个不是Cortex-A8处理器的特点？(C)

A.主存储器接口使用带AXI接口的AMBA总线架构，支持多个未处理事务

B.带有执行先进SIMD（单指令多数据）和VFP（向量浮点）指令集的NEON流水线

C.L2Cache可配置为0KB、1KB、2KB

D.ETM支持支持非侵入式调试

2、填空题

控制TextView控件左边距和上边距的属性分别layout\_marginLeft和layout\_marginTop

3、判断题

TCP是面向连接的协议，数据传输可靠；UDP是面向无连接的协议，数据传输不可靠 （T）

4、判断题

1.UDP和TCP都是传输层的协议？ （T）

5、读程序：

Socket socket=Socket(host,port); #构建Socket实例

其中参数分别代表意义？

答：host:主机服务器ip，port:目的端口号

6、简答题

简述Android下串口的读/写操作的实现步骤

（1）打开设备文件/dev/ttyS2（需要修改权限）

（2）设置串口通信参数，如波特率等

（3）获取设备文件的文件设备类FileDescriptor

（4）对FileDescriptor获取FileInputStream和FileOutputStream

（5）分别通过FileInputStream和FileOutputStream实现对设备文件的输入和输出，即串口的输入和输出